**箱式高温烧结炉使用说明**

1. 开机顺序：
2. 送入电源，绿色Power指示灯亮
3. 打开控制电源开关Lock（仪表点亮）
4. 输入控温程序曲线
5. 在基本状态下按＜键，仪表进入**控温程序设置状态**，仪表首先显示的是当前运行段起始给定值，可按＜∧∨三键修改数据
6. 按圈键将依次显示下一个要设置的程序值（当前段运行时间），每段控温按该段的**起始温度**，该段**运行时间**，**目标值**，该段目标值是下一段的起始温度
7. 按＜键约2秒，可返回设置上一数据
8. 按＜键再按圈键可退出控温程序设置状态，如没有任何操作，约30秒后可自动退出参数设置状态
9. 运行曲线结束一定要设置结束t为-121
10. 按下绿色Turn-on按键，听见“嘭”的一声，主继电器吸合
11. 按住仪表上∨键2秒中SV显示“Run”，投入仪表自动控制状态
12. 关机顺序：
13. 程序运行结束后，仪表处于“stop”的基本状态，若中途需要停止运行控温程序，按仪表的∧停止键使仪表处于“stop”的基本状态
14. 按下红色Turn-off按键使主继电器断开
15. 关闭lock开关切断控制电源
16. 关闭总电源，工作结束